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Änderungen müssen ggf. auch an Z_BAW_INT gemacht werden!!!





  Arbeitsbereich: 


Tätigkeit: 








Gefahrstoffbezeichnung





mikrozid® AF wipes





Notruf: _____








Notruf: _____
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Achtung








H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.


H319	Verursacht schwere Augenreizung.


H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.


Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.


Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.


Abfallschlüssel-Nr.: 


Abfallbeauftragter:


Sachgerechte Entsorgung








Allgemeine Hinweise:	Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.


Einatmung:	Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.


Augenkontakt:	Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen.


Hautkontakt:	Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.


Verschlucken:	Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.


Ersthelfer:





Erste Hilfe








Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPLAN beachten


Brandbekämpfung:	Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.


Geeignete Löschmittel:	Löschpulver Alkoholbeständiger Schaum Kohlendioxid (CO2) Wassersprühstrahl


Ungeeignete Löschmittel:	Schaum KEINEN Wasserstrahl einsetzen.


Reinigung/Aufnahme:	Mechanisch aufnehmen.


Umweltschutz:	Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich., WGK 1





Verhalten im Gefahrfall

















Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.








 





 • 


Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.


 Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.





 • BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.








 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.





Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.








Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.








Handschutz:	Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 120 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.


Augenschutz:	Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166


Körperschutz:	Arbeitskleidung oder Laborkittel.


Atemschutz:	Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.





Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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Gefahren für Mensch und Umwelt
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 Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung


      








